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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 08/2025

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2025
O Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai – CIMAU, inscrito no CNPJ sob o nº 02.493.318/0001-87 e com sede na Rua Piratini, nº 139, Bairro Piratini, na cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Luiz Carlos Pinto Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, na condição de ÓRGÃO GERENCIADOR, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação para fornecimento parcelado de PNEUS, destinado a manutenção e conservação de veículos e máquinas dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES relacionados posteriormente, observado as condições deste edital e anexos, regido juntamente com as disposições das Resoluções 13,14,15,16,17 e 19, todas do CIMAU do ano de 2023, bem como da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS
	MARCAS/MODELOS PRÉ-QUALIFICADOS
	UN
	QUANTIDADE
	VALOR DE REFERÊNCIA UNITÁRIO
	VALOR TOTAL POR ITEM

	1
	PNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 1)
	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13 83T XL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 165/70R13 83T XL 
	UN
	28
	R$ 309,26
	R$ 8.659,28

	2
	PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 2)
	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R13 82T SL 
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-2 175/70R13, 82T, TL
	UN
	222
	R$ 286,58
	R$ 63.619,65

	3
	PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 3)
	FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T 
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -175/65R14 86H XL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/65R14 86T XL 
CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R13, 82T, TL    
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P -4. 175/65R14, 82H TL    
	UN
	298
	R$ 281,77
	R$ 83.967,89

	4
	PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 4)
	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL 
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL 
CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R14, 84T, TL LA   
	UN
	590
	R$ 361,93
	R$ 213.536,17

	5
	PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 5)
	PIRELLI CHRONO 175/70R14C 88T XL
FIRESTONE F-700 - 17570R14 88T XL 
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL
	UN
	734
	R$ 361,93
	R$ 265.653,47

	6
	PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 6)
	FIRESTONE F-700 - 185/65R14 86T 
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/65R14 86H SL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/65R14 86T SL 
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-5 185/65R14, 86H TL
CASUMINA AV567 185/65R14, 86H TL
	UN
	236
	R$ 401,58
	R$ 94.772,88

	7
	PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 7)
	FIRESTONE F-700 -185/70R14 88T 
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/70R14 88H SL 
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/70R14 88T
	UN
	278
	R$ 416,02
	R$ 115.654,26

	8
	PNEU 195/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 8)
	 
	UN
	78
	R$ 330,87
	R$ 25.808,12

	9
	PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 9)
	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H 
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL 
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H XL
	UN
	309
	R$ 403,21
	R$ 124.592,92

	10
	PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 10)
	FIRESTONE F-700 - 185/65R15 88H 
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/65R15 88H SL  
MASSIMO OTTIMA PLUS 185/65R15,92T, XL
	UN
	1134
	R$ 413,68
	R$ 469.115,01

	11
	PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 11)
	PIRELLI POWERGY 195/55R15 85H
FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H 
GOODYEAR EAGLE SPORTT 2- 195/55R15 85H SL 
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/55R15,85V TL
	UN
	96
	R$ 434,96
	R$ 41.755,92

	12
	PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 12)
	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H 
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/60R15 88V SL 
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/60R15,88V TL
	UN
	344
	R$ 494,96
	R$ 170.266,24

	13
	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 13)
	FIRESTONE F-700 -195/65R15 91H 
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/65R15 91V SL 
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/65R15,91V TL
	UN
	996
	R$ 410,39
	R$ 408.745,59

	14
	PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 14)
	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H 
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE - 205/60R15 91H SL 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 205/60R15 91H SL
	UN
	246
	R$ 583,12
	R$ 143.447,52

	15
	PNEU 195/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 15)
	FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V 
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 195/55R16 91V XL 
	UN
	157
	R$ 519,13
	R$ 81.502,63

	16
	PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 16)
	PIRELLI CHRONO 195/75R16C 107R
PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R  
FIRESTONE CV5000 - 195/75R16C 107/105R 
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 195/75R16C 110R E 
MASSIMO DUREVO V1 195/75R16, 8PR 107/105 S, TL
	UN
	536
	R$ 753,28
	R$ 403.756,55

	17
	PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 17)
	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V 
KELLY EDGE SPORT - 205/55R16 91V SL 
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY AT 205/55R16 91H SL 
MASSIMO OTTIMA PLUS  205/55R16 91V TL 
	UN
	274
	R$ 404,88
	R$ 110.937,12

	18
	PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 18)
	FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H
	UN
	862
	R$ 574,03
	R$ 494.813,86

	19
	PNEU 205/45R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 19)
	GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL FP (DS) 
	UN
	20
	R$ 557,26
	R$ 11.145,20

	20
	PNEU 215/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 20)
	FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V
	UN
	102
	R$ 522,71
	R$ 53.315,91

	21
	PNEU 225/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 21)
	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V 
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF - 225/50R17 98Y XL 
MASSIMO OTTIMA PLUS 225/50R17, 98W XL
	UN
	70
	R$ 553,46
	R$ 38.742,43

	22
	PNEU 185R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 22)
	PIRELLI CHRONO 185R14C 102R
FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R 
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 185R14C 102R D 
COMPASAL VANMAX -185/R14, 102/100R
	UN
	78
	R$ 577,34
	R$ 45.032,52

	23
	PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 23)
	PIRELLI CHRONO 195/70R15C 104R
PIRELLI CARRIER 195/70R15 104R 
FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R 
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 195/70R15C 104R D  
	UN
	56
	R$ 735,26
	R$ 41.174,45

	24
	PNEU 205/60R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 24)
	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 205/60R15 91H SL 
	UN
	64
	R$ 577,16
	R$ 36.938,37

	25
	PNEU 225/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 25)
	PIRELLI CHRONO 225/70R15C 112S
PIRELLI CARRIER 225/70R15 112S 
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D 
MASSIMO DUREVO V1, 225/70R15, 112/110S, 8PR
	UN
	62
	R$ 807,63
	R$ 50.073,06

	26
	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 26)
	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT- 235/75R15 109S 
SUNSET ALL-TERRAIN T/A EXTRA, 235/75R15,109T, TL
	UN
	96
	R$ 768,93
	R$ 73.817,28

	27
	PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 27)
	PIRELLI CHRONO 205/75R16C 110R
PIRELLI CARRIER 205/75R16 110R 
FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R 
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 205/75R16C 113Q - E 
MASSIMO DUREVO V1, 205/75R16, 8PR, 110/108R, TL
	UN
	440
	R$ 743,39
	R$ 327.093,49

	28
	PNEU 215/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 28)
	FIRESTONE DESTINATION 215/65R16 H/T 98H 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 215/65R16 102H XL 
	UN
	232
	R$ 545,59
	R$ 126.576,88

	29
	PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 29)
	PIRELLI CHRONO 215/75R16C 113R
PIRELLI CARRIER 215/75R16 113R
	UN
	548
	R$ 1.249,50
	R$ 684.727,37

	30
	PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 30)
	PIRELLI CARRIER 225/65R16C 112R
FIRESTONE CV5000 -225/65R16C 112/110R 
GOODYEAR G32 CARGO - 225/65R16C 112R D 
INVOVIC VAN916EL- 225/65R16C,112/110T, 8 LONAS
	UN
	344
	R$ 906,98
	R$ 312.001,12

	31
	PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 31)
	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T 
TRACMAX XL X-PRIVILO,245/70R16, 111H, TL
	UN
	68
	R$ 869,95
	R$ 59.156,60

	32
	PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 32)
	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T 
GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - LT245/70R16 113T D 
SUNSET ALL-TERRAIN T/A,245,70R16,111H, TL
	UN
	152
	R$ 715,51
	R$ 108.757,52

	33
	PNEU 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 33)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65R17 112T 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 265/65R17 112H SL 
SUNSET ALL-TERRAIN T/A, 265/70R16, 112T, TL
	UN
	94
	R$ 918,17
	R$ 86.307,98

	34
	PNEU 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 34)
	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 265/70R16 112T SL 
SUNSET ALL-TERRAIN T/A,265/70R16, 112T, TL
	UN
	80
	R$ 892,27
	R$ 71.381,60

	35
	PNEU 265/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 35)
	 
	UN
	104
	R$ 1.075,94
	R$ 111.897,46

	36
	PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 36)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S 
GOODYEAR WRANGLER RT/S - LT265/75R16 123R -E 
	UN
	48
	R$ 1.444,04
	R$ 69.313,68

	37
	PNEU 215/80R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 38)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 215/80R16 107S - XL 
	UN
	14
	R$ 883,39
	R$ 12.367,52

	38
	PNEU 225/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 39)
	PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H XL
	UN
	108
	R$ 1.439,54
	R$ 155.470,59

	39
	PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 40)
	PIRELLI CHRONO 225/75R16C 118R
PIRELLI CARRIER 225/75R16 118R 
FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R 
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - LT225/75R16 105R- E 
GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R
TRACMAX X-PRIVILO A-S VAN SAVER ALL SEASONS 225/75R16C 121/120R
MASSIMO DUREVO V1, 225/75R16,121/120R TL
	UN
	443
	R$ 832,36
	R$ 368.735,48

	40
	PNEU 7.50R16 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 41)
	PIRELLI FR85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM
PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L 11MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8- 750R16 120L 
	UN
	56
	R$ 1.143,88
	R$ 64.057,06

	41
	PNEU 7.50R16 DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 42)
	PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM 
GOODYEAR TITAN CT160 120L, TT, 12L
	UN
	150
	R$ 1.244,75
	R$ 186.712,50

	42
	PNEU 225/60R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 99, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 43)
	FIRESTONE DESTINATION LE3 - 225/60R17 103H XL 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/60R17 103H- XL 
	UN
	72
	R$ 968,07
	R$ 69.700,68

	43
	PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 44)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/65R17 106H - XL 
	UN
	118
	R$ 812,91
	R$ 95.923,62

	44
	PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 45)
	PIRELLI FG01 215/75R17.5TL 126/124K, 13,5MM
PIRELLI FG:01 - 215/75R17,5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO 
GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN 2 -215/75R17.5 - 126K, SULCO 14MM, MISTO 
BLACKLION BA267 MISTO LISO 215/75R17.5 135/120L, SULCO 15MM 
XBRI ROUBUSTO P1, 215/75R17.5, 126/124L, 16PR, 12,63MM
	UN
	784
	R$ 1.403,92
	R$ 1.100.675,89

	45
	PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 46)
	PIRELLI MC01 215/75R17.5TL 126/124M, 13MM
FIRESTONE FS558 - 215/75R17,5, 126/124L, 13,5MM 
GOODYEAR REGIONAL RHS- 215/75R17.5, 126L, SULCO 13.3MM 
ROADX RH621 215/75R17.5 135/133L, SULCO 12.5MM
	UN
	252
	R$ 1.290,57
	R$ 325.223,64

	46
	PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 47)
	PIRELLI FG:01 235/75R17.5 132/130K
GOODYEAR ARMOR MAX MSS,235/75R17,5 132/130K, 14MM LISO/MISTO 
GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN 2- 235/75R17,5, 132K, MISTO, SULCO 14MM 
GOODYEAR REGIONAL RHS 235/75R 130L 
BLACKLION BA267 MISTO LISO 235/75R17.5 143/120L
	UN
	412
	R$ 1.673,33
	R$ 689.410,19

	47
	PNEU 7.00-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 9MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 48)
	ANTEO AT52 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM 
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 7.00-16. TT, 10L, 113L, 11MM
	UN
	34
	R$ 778,52
	R$ 26.469,61

	48
	PNEU 7.00-16, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 49)
	ANTEO AT59 7.00 -16TT 113/112L, 10L, 14MM
GOODYEAR TITAN CT160, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 15,5MM 
	UN
	28
	R$ 821,29
	R$ 22.996,23

	49
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 50)
	ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11MM 
ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11,5MM  
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM 
WESTLAKE CR852 750-16LT 122/118L, 14 LONAS SULCO 13,5 MM
	UN
	162
	R$ 888,01
	R$ 143.858,16

	50
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 51)
	ANTEO AT59 7.50 - 16TT 116/114L, 10L, 15MM
ANTEO A. AP22 7.50-16 TT, 12L, 121/120J, 15,5MM 
GOODYEAR TITAN CT160 - 750-16, 10 LONAS, VELOC. L, SULCO 15.5MM TT
	UN
	58
	R$ 908,26
	R$ 52.678,96

	51
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 52)
	ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM
GOODYEAR TITAN CT160, 7.50- 16 TT, 12LONAS, VELOC. L, SULCO 15.5MM 
TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 12L, 116L, 15,5MM
	UN
	108
	R$ 988,92
	R$ 106.803,14

	52
	PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 53)
	ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8,9.00-20TT, 14 LONAS, VELOC.J, SULCO 12.5 MM 
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 9.00-20, 14L, TT, 140J, 12,5MM
	UN
	92
	R$ 1.397,42
	R$ 128.562,64

	53
	PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 54)
	ANTEO AT59, 9.00 -20TT 140/137J, 14L, 20MM
GOODYEAR CONQUISTADOR 900-20TT, 14LONAS, VELOC. J, SULCO 19,5MM 
TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 9.00-20 TT, 14 LONAS, 20MM, 140J 
	UN
	252
	R$ 1.500,76
	R$ 378.192,53

	54
	PNEU 9.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 55)
	 
	UN
	105
	R$ 1.869,54
	R$ 196.301,70

	55
	PNEU 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 56)
	 
	UN
	207
	R$ 2.112,02
	R$ 437.187,62

	56
	PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 57)
	ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 10.00-20, TT, 146/143J, 13MM 16L
	UN
	399
	R$ 1.828,02
	R$ 729.379,98

	57
	PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 58)
	ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM
TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 10.00-20, 16L, 146/143J, 20,5MM
	UN
	412
	R$ 1.841,85
	R$ 758.840,55

	58
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 59)
	GOODYEAR G658 10.00R20 146/143K H TT 
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM
	UN
	64
	R$ 2.963,66
	R$ 189.674,11

	59
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 60)
	PIRELLI FG:01 10.00R20 TT 146/143K, 16MM                           
SESTANTE ON-OFF MULTIAXLE 10.00R20 TT 146/143K, 16L, 15MM 
FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO 
GOODYEAR G386 MSS- 100R20, MISTO, 146K, SULCO 15.5MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM
DPLUS D841, 1000R20, 149/146K, 11,5MM
	UN
	72
	R$ 2.278,34
	R$ 164.040,34

	60
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 61)
	
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, 
	UN
	199
	R$ 3.132,23
	R$ 623.314,27

	61
	PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 62)
	
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, 
	UN
	174
	R$ 2.975,79
	R$ 517.786,76

	62
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 63)
	
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 25,4MM, 
	UN
	478
	R$ 2.911,33
	R$ 1.391.613,83

	63
	PNEU 11.00-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 64)
	ANTEO AT65 11.00 - 22TT,150/146J, 16L,13MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 1100-22TT, 16LONAS, L, 14MM 
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 11.00-20 TT, 16L, VELOCIDADE J, 13,5MM
	UN
	20
	R$ 1.911,32
	R$ 38.226,40

	64
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 65)
	SESTANTE STEER (S. STEE) 11.00R22TT, 150/146L, 16L, 14MM
FIRESTONE FS557 11.00R22, 16L, 152/149L, 14,6MM 
GOODYEAR G658 PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 15,9MM, 16L 
	UN
	12
	R$ 2.627,01
	R$ 31.524,14

	65
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 66)
	PIRELLI FG88 11.00R22 TT 150/146K, 16L, 18MM
SESTANTE ON-OFF MULTIAXLE 11.00R22 TT, 150/146K, 16L, 16MM 
FIRESTONE T819, 11.00R22, 152/149K, 16L, 15,5MM 
GOODYEAR G386 MSS- 1100R22, MISTO, 151K,16.5MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 19,9MM
	UN
	72
	R$ 2.532,44
	R$ 182.335,39

	66
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 151, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 67)
	PIRELLI TG88 11.00R22 TT 150/146K, 22MM
PIRELLI TG01 11.00R22TT 151/148K, 22MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 26,2MM
	UN
	50
	R$ 3.000,15
	R$ 150.007,70

	67
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 68)
	PIRELLI FG88 275/80R22.5 TL, 149/146L, 16L, 18MM 
GOODYEAR G386 275/80R22.5 149/146K TL, 16L
BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM 
GOODYEAT G386 MSS 275/80R22.5, MISTO, 149K. 18MM 
GOODYEAR ARMOR MAX, MAS PNEU 275/80 R22 149K, SULCO 19,9MM, 
BLACKLION BA267 MISTO LISO 275/80R22.5 149/120L, 18 LONAS, SULCO 18.5MM 
	UN
	956
	R$ 2.549,35
	R$ 2.437.177,01

	68
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 69)
	SESTANTE STEER (S.STEE) 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 14MM
ANTEO PRO S, 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 12,7MM 
DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM
FIRESTONE FS440 275/80R22,5 149/146L, 16L, 16,1MM
DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L 
GOODYEAR COOPER WORK SERIES RHA- 275/80R22.5, RODOVIARIO, 149L 
GOODYEAR KMAX EXTREME PNEU 275/80R22.5, 149J
ADVANCE TYRE GL283A 275/80R22.5 149/146L, 18 LONAS 
CASUMINA GS625, 275/80R22.5, 149/146M, 16PR
	UN
	164
	R$ 2.305,95
	R$ 378.176,21

	69
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 70)
	PIRELLI TG88 275/80R22,5 TL 149/146L, 16L, 19MM
BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22.5 149K, SULCO 25,4MM
DPLUS D941 275/80R22.5 149/146L 16PR/TL, SULCO 22MM 
	UN
	616
	R$ 2.780,72
	R$ 1.712.926,26

	70
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71)
	
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22.5 149K, SULCO 25,4MM
	UN
	891
	R$ 2.925,58
	R$ 2.606.691,78

	71
	PNEU 11L15 PARA IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 72)
	ANTEO AI45, 11L15, TL, 12L, 9MM
TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM 
PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM 
GOODYEAR/ TITAN LABORER 11L15 SL, TL, 12LONAS, AB, 12MM 
TITAN/GOODYEAR FARM UTILITY 11L-15SL TL, 12L, VEL. A8, 8,5MM 
ATF TYRES I1 AT4105, 11L15 12 LONAS, TL, 121B 
SUPERGUIDER QH641, 11L15,12PR
	UN
	50
	R$ 1.228,06
	R$ 61.403,10

	72
	PNEU 11L16 IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS (CIMAU 73)
	PIRELLI CT85, 11L16, TL, 12L, 14MM
GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS (OU 12), AB, 12MM 
ATF TYRES I1 AT4105, 11L16 10 LONAS, TL,119B
	UN
	12
	R$ 1.359,05
	R$ 16.308,60

	73
	PNEU 7.50-16 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 2 OU 3 RAIAS, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 74)
	ANTEO AF500, 7.50-16 TT, 8L
GOODYEAR/TITAN RIB TRACTOR 750-16 TT, 8 LONAS 
TITAN/GOODYEAR FSE-TF PNEU 7.50-16 3 RAIS, 8 LONAS 
SUPERGUIDER QH621,750-16, 8PR
	UN
	12
	R$ 899,67
	R$ 10.796,04

	74
	PNEU 10-16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 75)
	PIRELLI PN16, SS1, 10-16,5, 10L, 17MM 
PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18,5 MM 
TITAN HD 2000, 10-16.5, 10 LONAS, A2, 16,5MM 
TITAN/GOODYEAR IT323 10-16.5NHS, TL, 10L, A2, 19,5MM 
SUPERGUIDER SKS-8, 10.16.5,10PR
	UN
	52
	R$ 1.504,32
	R$ 78.224,64

	75
	PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 76)
	PIRELLI PN16, 12-16,5, 10L, 18,5MM 
PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM 
TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM 
TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM 
ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2 
SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L, TL
	UN
	62
	R$ 1.470,31
	R$ 91.159,12

	76
	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 77)
	PIRELLI PN16, 12-16,5, 10L, 18,5MM 
PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM 
TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM 
TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM 
ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2 
SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L, TL
	UN
	120
	R$ 1.363,12
	R$ 163.574,57

	77
	PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 78)
	GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124J, 12MM 
	UN
	204
	R$ 1.150,79
	R$ 234.760,14

	78
	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 79)
	TITAN IT323 14-17,5 NHS TL, 22,5MM, 14L 
GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO 
SUPERGUIDER SKS-1,14-17.5, 14L, TL
	UN
	82
	R$ 3.729,16
	R$ 305.790,92

	79
	PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 80)
	TITAN SURE GRIP LUG, TL 12,5/80-18, 14L, 24,5MM   
TITAN CONTRACTOR II 12,5/80-18, 14L, 24,5 SULCO 
	UN
	427
	R$ 2.784,69
	R$ 1.189.061,78

	80
	PNEU 13.00-24 COMPACTADOR LISO COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 81)
	FIRESTONE COMPACTADOR -C1, L-5 LOADER, 13.00-24, 8L
TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL, 10L, A8, 25MM
	UN
	6
	R$ 5.957,46
	R$ 35.744,76

	81
	PNEU 13.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 82)
	PIRELLI PN14, 13.00-24, 10L, 24MM, 
GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM 
GOODYEAR SGG2A (G2) 12/14 LONAS,  
TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL OU TT, 12L, A8, 25MM
	UN
	63
	R$ 3.810,16
	R$ 240.040,24

	82
	PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 83)
	PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM 
BRIDGESTONE G2 OTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM 
GOODYEAR SG2B 1400R24 ,26MM 
TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM
	UN
	88
	R$ 8.951,22
	R$ 787.707,58

	83
	PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 84)
	PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM, 16L, DESENHO V 
BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM 
GOODYEAR SG2B14.00R24 G2L2 26MM,16L 
TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM
	UN
	92
	R$ 8.305,00
	R$ 764.060,00

	84
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 85)
	PIRELLI PN14, 14.00, 12L, 25,4MM 
GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM 
TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, A8, 24,5MM, 12L 
REDLION G2/L2 PNEUS OTR 1400-24, 12 LONAS SULCO DE 26MM 
SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
	UN
	50
	R$ 3.373,15
	R$ 168.657,42

	85
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 86)
	PIRELLI PN14, 14.00, 16L, 25,4MM, DESENHO V 
GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM 
TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, A8, 24,5 OU 25MM, 16L 
SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
	UN
	222
	R$ 4.742,62
	R$ 1.052.860,53

	86
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 87)
	PIRELLI RM95, E3, CONVENCIONAL, 14.00-24, 20L, 25,4MM 
SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 20L
	UN
	66
	R$ 8.903,11
	R$ 587.604,93

	87
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 88)
	PIRELLI RM95, E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM 
SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 24L
	UN
	111
	R$ 7.597,36
	R$ 843.307,33

	88
	PNEU 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 89)
	PIRELLI TM95, R1, 12.4-24, 10L, 36MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM 
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 12.4-24TT, 12 LONAS, SULCO 35MM 
TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC 12.4-24 TL, 10L, 35MM 
ATF TYRES AT1360 12.4-24, 12 LONAS, TT/TL 124/A8
	UN
	100
	R$ 2.806,56
	R$ 280.656,20

	89
	PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 90)
	PIRELLI TM95, R1, 14.9-24, 8L, 38MM
ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-24 TT, 8L, 38,6MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM 
GOODYEAR SUPREME TFC 14.9-24 TL, 8TONAS, 38MM 
TITAN/GOODYEAR DINA TORQUE II 
ATF TYRES AT1360 14.9-24, 8 LONAS, TT/TL124/A8 
SUPERGUIDER QH611, 14.9-24, 8L TT
	UN
	104
	R$ 3.058,17
	R$ 318.049,16

	90
	PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 91)
	PIRELLI PN12, G2/L2, 19.5L-24 TL, 12L, 30,5MM 
FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM 
GOODYEAR/TITAN IT525 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM 
SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 12L TL
	UN
	210
	R$ 4.968,66
	R$ 1.043.418,18

	91
	PNEU 16.00-25 PARA PÁ CARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 93)
	PIRELLI RM95, E3, 16.00-25 TL, 28L, 33MM 
BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM 
TITAN E4RT 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM 
	UN
	6
	R$ 18.570,94
	R$ 111.425,64

	92
	PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 94)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 12L, 25,4MM 
GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 16L, TL
BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM 
GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 12LONAS 
TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 12L, 25MM 
SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
	UN
	162
	R$ 5.222,21
	R$ 845.997,79

	93
	PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 95)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM 
GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 12L, TL
BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17,5-25, 16L, 24,9MM 
GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 16LONAS 
TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 16L, 25MM 
SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
	UN
	264
	R$ 5.264,95
	R$ 1.389.946,80

	94
	PNEU 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 96)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+ 
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM 
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM 
TITAN/GOODYEAR MXL PNEU 17.5 R25 L3 
SUPERGUIDER QH808 - 17.5R25 G2, 16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5R25 16L
	UN
	92
	R$ 8.113,00
	R$ 746.396,00

	95
	PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 97)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+ 
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM 
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM 
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS
	UN
	206
	R$ 6.254,72
	R$ 1.288.471,29

	96
	PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 98)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+ 
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM 
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM 
TITAN/GOODYEAR MXL L3 PNEU 17.5-25 SULCO 33MM
	UN
	114
	R$ 9.269,06
	R$ 1.056.673,13

	97
	PNEU 20.5-25 L3, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 99)
	PIRELLI RM99, L3, 20.5-25 TL, 16L, 30,5MM 
BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM 
TITAN/GOODYEAR EARTHMOVER TRACTION E2 PNEU 20.5-25 16 LONAS 
ALWAYS RUN E3/L3W1, 20.5-25L3, 16 LONAS 
SOLID ROCCK E3/L3 20L
	UN
	18
	R$ 9.038,53
	R$ 162.693,54

	98
	PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 100)
	PIRELLI TM95, 14.9-26, R1, 12L, 38MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM 
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II, 14.9-26TT, 12LONAS, 37,5MM 
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II HD PNEU 14.9-26 12 LONAS 
ATF TYRES AT1360 14.9-26, 12 LONAS, TT/TL, 132/A8
	UN
	42
	R$ 3.730,71
	R$ 156.689,90

	99
	PNEU 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 101)
	PIRELLI MB39, R1, 23.1-26 TL, 12L, 41MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 12L, 23.1-26, TL, 42MM 
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-26TL, 12 LONAS, 41,5MM 
ATF TYRES AT1360 23.1-26R1, 12 LONAS, TT/TL,149/A8
	UN
	71
	R$ 8.447,93
	R$ 599.802,89

	100
	PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 102)
	ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-28, 8L, 38MM
PIRELLI TM95 14.9-28, 8L, 38MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM 
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-28TT, 8LONAS, 37 MM 
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 14.9-28 8 LONAS 
ATF TYRES AT1360 14.9-28, 8 LONAS, TT/TL,126/A8 
SUPERGUIDER QH612- 14.9-28, 8RP, TT
	UN
	12
	R$ 3.172,65
	R$ 38.071,80

	101
	PNEU 16.9-28 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 103)
	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM 
GOODYEAR/TITAN SURE GRIP
HAULAGE 16.9-28 TL, 12 LONAS, 27MM 
TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC PNEU 16.9-28 12 LONAS 
SUPERGUIDER QH 601- 16.9-28, 12PR TL
	UN
	114
	R$ 4.485,62
	R$ 511.360,97

	102
	PNEU 16.9-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 104)
	PIRELLI TM95, R1, 16.9-30, 8L, 39MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, TL, 10L, 39MM  
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II16.9-30 TT, 8,38MM 
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 16.9-30 8 LONAS 
SUPERGUIDER QH611, 16.9-30, 10L, TT
	UN
	10
	R$ 5.505,29
	R$ 55.052,90

	103
	PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 105)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-34, 12L, 40MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM 
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 18.4-34TT, 12LONAS, 38MM 
TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-34 12 LONAS 
SUPERGUIDER QH611, 18.4-34,12L TT/TL
	UN
	92
	R$ 5.321,99
	R$ 489.622,62

	104
	PNEU 18/9.50, 4 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 107)
	 
	UN
	4
	R$ 294,19
	R$ 1.176,74

	105
	PNEU 225/75R16, DIAMETRO TOTAL 743.9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 – 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R – 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA, CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 108)
	FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIÂMETRO,  
GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R, 12 LONAS 
TRACMAX X-PRIVILO A/S VAN SAVER ALL, SEASONS 22/75R16, 121/120R, 744 DIÂMETRO  
MASSIMO DUREVO V1- 225/75R16, 121/120R 10L
	UN
	282
	R$ 858,96
	R$ 242.226,02

	106
	PNEU 14.00 - 24, 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA, COM LARGURA NA BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 33 CM, GARRA LARGA DE 7 CM DE LARGURA E 3 CM DE PROFUNDIDADE PARA USO COM CAMARA, DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (MESES) DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 109)
	PIRELLI PN14, G2/L2, 14.00, 16L, 25,4MM, TT 
BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM 
GOODYEAR SGG 2A, 1400-24, 16 LONAS, LARGURA 37CM, 24MM, 
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 14.00-24 16 LONAS  
MAGGION G2/L2 LAVORATORE 1400-24, H16 LONAS LARGURA 37.2
	UN
	126
	R$ 4.035,02
	R$ 508.411,89

	107
	PNEU 14.00-24 PARA MOTONIVELADORA, COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIAMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 110)
	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM 


ALWAYS RUN E3/L3W1 1400-24, 28 LONAS, CARGA 5600/10000, DIÂMETRO 1370MM, SULCO 26 MM, LARGURA 375MM, VELOCIDADE 65KM/H
	UN
	50
	R$ 10.595,38
	R$ 529.769,00

	108
	PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO. (CIMAU 111)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM 
BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM 
GOODYEAR AGL 2A,17.5-25 L2, 16 LONAS,25MM 
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS 
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25, HS104, 16L
SUPERGUIDER QH808 16PR TL
	UN
	108
	R$ 5.041,42
	R$ 544.473,14

	109
	PNEU PARA MOTOCICLETA 110/90 – 17 TRASEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 112)
	 
	UN
	12
	R$ 209,38
	R$ 2.512,50

	110
	PNEU PARA MOTOCICLETA 90/90 – 19 DIANTEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 113)
	 
	UN
	8
	R$ 264,67
	R$ 2.117,34

	111
	PNEU 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 114)
	ANTEO AI45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1
TITAN/GOODYEAR MAQUINAS AGRÍCOLAS 7.50-16 AGRÍCOLA, 10 LONAS
MAGGION IMPLEMENTO 7.50R16, 12 LONAS, CARGA 1360, I1 
SUPERGIDER QH641- 7.50R16, 10PR TT/TL
	UN
	110
	R$ 986,66
	R$ 108.532,33

	112
	PNEU 6.50-16 MODELO MILITAR PARA PLANTADEIRA, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 115)
	ANTEO AT06, 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 12,5MM  
TITAN/GOODYEAR ALL SERVICE PNEU 6.50-16 10 LONAS
	UN
	52
	R$ 718,47
	R$ 37.360,44

	113
	PNEU 215/60-17 RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 116)
	BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H 
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/60R17 96H SL, INMETRO 001310/2012
	UN
	36
	R$ 655,97
	R$ 23.614,92

	114
	PNEU 225/55 R18, (JEEP COMPASS) PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 117)
	BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/55R18, 98V 
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 225/55R18 102V XL, INMETRO 001312/2012
	UN
	26
	R$ 726,13
	R$ 18.879,32

	115
	PNEU 225/50 R17, (JETTA), PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 118)
	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V 
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 225/50R17, 94V, SL  
GOODYEAR EAGLE F1 PNEU 225/50R17 98Y XL, INMETRO 003001/2013 
MASSIMO OTTIMA PLUS- 225/50R17 98W XL
	UN
	6
	R$ 496,37
	R$ 2.978,23

	116
	PNEU 295/80R22.5 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE M, ÍNDICE DE CARGA 148, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 119)
	SESTANTE STEER (S. STEE) 295/80R22,5 TL, 152/148M, 18L, 14MM 
FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M 
GOODYEAR FUEL MAX LHS 295/80R22, 149M  
GOODYEAR KMAX S GEN 2 PNEU 295/80 R22 148L, INMETRO 001644/2012
	UN
	100
	R$ 2.256,74
	R$ 225.674,20

	117
	PNEU 295/80R22.5 DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE 146/149M, ÍNDICE DE CARGA 3550/3150, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 120)
	SESTANTE TRACTION (S. TRAC) 295/80R22,5 TL, 152/148M, 18L, 16,5MM 
BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L 
GOODYEAR KMAX D TRACTION PNEU 295/80R22 148/152L
	UN
	218
	R$ 2.767,06
	R$ 603.219,63

	118
	PNEU 6.50-16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA: 98/97 (750 / 730 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), LISO 06 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 121)
	ANTEO AT52 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 10MM 
GOODYEAR PAPALEGUAS G8 PNEU 6.50-16 98/97L (750/70KG), 6LONAS
	UN
	22
	R$ 618,02
	R$ 13.596,33

	119
	PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAU 122)
	FIRESTONE FS558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM 
GOODYEAR REGIONAL RHD PNEU 215/75R17 126L, SULCO 14,9MM, 
ROADX RT785 215/75R17.5, 16 LONAS, SULCO 15MM 135/133L
	UN
	334
	R$ 1.457,26
	R$ 486.724,17

	120
	PNEU 23.5-25 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 177 (7.300 KG), GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  (CIMAU 123)
	PIRELLI RM99, L3, 23.5-25 TL, 20L, 33MM, CARGA MÁX 10.900 
FIRESTONE SRG BL LOADER DOZER L-3 23.5-25, 20L, 32,8MM 
GOODYEAR HRL D/L 3A 23.5-25,20L, 10.900KG 
SOLID ROCK E2/L3- 25.5-25, 20L 7300/10900
	UN
	20
	R$ 16.175,50
	R$ 323.510,00

	121
	PNEU 205/55R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 126)
	BRIDGESTONE TURANZA T005 91V 
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY HT - 205/55R17,91V SL 
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY PNEU 205/55R17 91V
	UN
	148
	R$ 646,64
	R$ 95.703,09

	122
	PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 127)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-30, 12L, 40MM 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° 18.4-30, R-1, TT, 12L, 38MM 
GOODYEAR SUPREME TFC 18.4-30TT, 12LONAS, 38MM 
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II HD PNEU 18.4-30 12 LONAS 
SUPERGUIDER QH611 18.4-30, 12PR TT/TL
	UN
	76
	R$ 4.958,45
	R$ 376.842,20

	123
	PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 128)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-30, 10L, 40MM
ANTEO VANTAGE 18.4-30 TT, 10L 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° R-1, TL, 10L, 38MM 
GOODYEAR SUPREME TFC 18.4-34TT, 10LONAS, 38MM 
TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-30 10 LONAS 
SUPERGUIDER QH611 18.4-30, 12PR TT/TL
	UN
	16
	R$ 4.611,71
	R$ 73.787,33

	124
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 17 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 129)
	PIRELLI FG88 295/80R22,5 TL, 152/148L, 18L, 18,5MM 
FIRESTONE T819 295/80R22.5 152/148K, 16L, 17,5MM 
GOODYEAR KELLY MSA II 295/80R22,5, MISTO, 152K, 17,5MM 
GOODYEAR ARMOR MAX, MAS GEN 2 PNEU 295/80 R22 152K, SULCO 19,9MM
	UN
	150
	R$ 2.913,57
	R$ 437.036,00

	125
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 130)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 295/80R22.5 173/169K 26,2MM 
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 295/80R22 152K, SULCO 26,2MM, 
	UN
	236
	R$ 3.190,68
	R$ 753.000,95

	126
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 20,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 131)
	PIRELLI TG88 295/80R22,5 TL, 152/148L, 18L, 20,5MM
PIRELLI G02 ON-OFF PRO DRIVE 295/80R22,5 TL, 152/148L, 22MM 
BRIDGESTONE L325 295/80R22.5 152/148G, 25MM, 16L 
GOODYEAR KELLY MSD II, 295/80R22.5, 16L, 152/148K 
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 295/80R22 152K, SULCO 26,2MM, 
	UN
	102
	R$ 2.975,90
	R$ 303.541,97

	127
	PNEU 205/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 132)
	FIRESTONE F-700+ 205/50R17 93V XL 
GOODYEAR EAGLE TOURING PNEU 205/50R17 89V SL, 
	UN
	96
	R$ 735,86
	R$ 70.642,56

	128
	PNEU 215/55R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 133)
	BRIDGESTONE TURANZA T005 215/55R17 94V 
GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - 215/55R17, 94V, 7MM
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/55R17 94V SL, INMETRO001313/2013
	UN
	50
	R$ 779,96
	R$ 38.997,83

	129
	PNEU 245/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 134)
	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT PNEU 245/75R16 114S, 11,9MM, INMETRO000982/2012
	UN
	20
	R$ 1.247,05
	R$ 24.940,93

	130
	PNEU 195/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 135)
	BRIDGESTONE ECOPIA EP150 195/60R16 89H 
GOODYEAR EAGLE TOURING PNEU 195/60R16 89H, 7,6MM, 
	UN
	72
	R$ 689,73
	R$ 49.660,32

	131
	PNEU 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 137)
	PIRELLI TM95, R1, 23.1-30, 12L, 43MM, 
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM 
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-30 R1- TT, 12L, 41,5MM 
	UN
	60
	R$ 8.121,71
	R$ 487.302,60

	132
	PNEU 23.5R25 L3 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 195, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 138)
	PIRELLI RM100, L3+, 23.5R25 TL,42MM, CARGA 195 
FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM 
TITAN MXL 23.5R25 L3 TL, 195B, 41MM 
TITAN/GOODYEAR MXL E3 PNEU 23.5R25 L3, ÍNDICE DE CARGA195
	UN
	22
	R$ 17.363,00
	R$ 381.986,00

	133
	PNEU 225/60R18, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 139)
	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H  
	UN
	30
	R$ 1.021,69
	R$ 30.650,64

	134
	PNEU 5.60-15, PARA PLANTADEIRA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 140)
	MAGGION MILITAR 5.60-15, 04 LONAS 
TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS 
	UN
	16
	R$ 331,44
	R$ 5.302,98

	135
	PNEU 175/60R14, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 141)
	 
	UN
	24
	R$ 243,16
	R$ 5.835,92

	136
	PNEU 16.0/70-20, CONVENCIONAL, PARA COLHEITADEIRA/SILAGEM, PNEU TRASEIRO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 30MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 142)
	GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM 
	UN
	8
	R$ 5.532,38
	R$ 44.259,07

	137
	PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 143)
	PIRELLI TM95 14.9-24, 12LONAS, R-1, 38MM DE SULCO  
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-24 TT 12 LONAS, SULCO 36,5MM 
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II HD R-1, TT, 12LONAS, SULCO 37,5MM
	UN
	20
	R$ 4.031,77
	R$ 80.635,33

	 TOTAL: R$ 44.761.392,88


ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o Pregão Eletrônico 08/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, e declarando conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

	1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

	NOME DA EMPRESA: *

	CNPJ:*
	INSC. ESTADUAL:*

	ENDEREÇO:*

	TELEFONE:*

	E-MAIL:*

	2. DADOS DO REPRESENTANTE – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DAS ATAS (O REPRESENTANTE DEVERÁ TER CERTIFICADO DIGITAL VISTO QUE A ASSINATURA É VIA SISTEMA)

	NOME COMPLETO:*

	CARGO OU FUNÇÃO:*

	RG: *
	CPF:*

	TELEFONE:*
	E-MAIL:*

	3. DADOS BANCÁRIOS:

	BANCO:*
	N° DA AGÊNCIA:*

	Nº DA CONTA CORRENTE:*

	NOME DA CONTA CORRENTE:*

	CHAVE PIX:

	4. DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA (ESSA PESSOA SERÁ RESPONSÁVEL POR ACESSAR O SISTEMA, VERIFICAR SE HÁ PEDIDOS, CONFIRMAR FORNECIMENTO, ANEXAR NOTAS FISCAIS E DEMAIS ATOS)

	NOME COMPLETO:*

	CPF:*

	E-MAIL:*

	TELEFONE:*


*dados obrigatórios
INFORMAR OS E-MAILS QUE RECEBERÃO OS EMPENHOS.
5. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de início da sessão pública do Pregão.

	ITEM
	QUANT. 
	DESCRIÇÃO
	MARCA/MODELO
	VALOR

UNIT. R$
	VALOR

TOTAL R$

	1
	XX
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	

	3
	XX
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Data, local
Assinatura do representante lega


