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	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS
	MARCAS E MODELOS PRÉ QUALIFICADOS 
	QUANTIDADE
	VALOR DE REFERÊNCIA
	TOTAL POR UNIDADE

	1
	PNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 1)
	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13  83T XL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 165/70R13 83T XL 
.
	28
	R$ 309,26
	R$ 8.659,28

	2
	PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.(CIMAU 2)
	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R13 82T SL
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-2 175/70R13, 82T, TL
.
	222
	R$ 286,58
	R$ 63.619,65

	3
	PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.(CIMAU 3)
	FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -175/65R14 86H XL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/65R14 86T XL
CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R13, 82T, TL    
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P -4. 175/65R14, 82H TL 
.   
	298
	R$ 281,77
	R$ 83.967,89

	4
	PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 4)
	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL
CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R14, 84T, TL LA 
. 
	590
	R$ 361,93
	R$ 213.536,17

	5
	PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 5)
	PIRELLI CHRONO 175/70R14C 88T XL
FIRESTONE F-700 - 17570R14 88T XL
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL
.
	734
	R$ 361,93
	R$ 265.653,47

	6
	PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 6)
	FIRESTONE F-700 - 185/70R14 86T
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/65R14 86H SL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/65R14 86T SL
LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-5 185/65R14, 86H TL
CASUMINA AV567 185/65R14, 86H TL
.
	236
	R$ 401,58
	R$ 94.772,88

	7
	PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 7)
	FIRESTONE F-700 -185/70R14 88T
GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/70R14 88H SL
GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/70R14 88T
.
	278
	R$ 416,02
	R$ 115.654,26

	8
	PNEU 195/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 8)
	 
	78
	R$ 330,87
	R$ 25.808,12

	9
	PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 9)
	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H XL
.
	309
	R$ 403,21
	R$ 124.592,92

	10
	PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 10)
	FIRESTONE F-700 - 185/65R15 88H
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/65R15 88H SL
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/65R15 88H SL
MASSIMO OTTIMA PLUS 185/65R15,92T, XL
.
	1.134
	R$ 413,68
	R$ 469.115,01

	11
	PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 11)
	PIRELLI POWERGY 195/55R15 85H
FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H
GOODYEAR EAGLE SPORTT 2- 195/55R15 85H SL
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R15 85H SL
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/55R15,85V TL
.
	96
	R$ 434,96
	R$ 41.755,92

	12
	PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 12)
	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/60R15 88V SL
GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/60R15 88V SL
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/60R15,88V TL
.
	344
	R$ 494,96
	R$ 170.266,24

	13
	PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 13)
	FIRESTONE F-700 -195/65R15 91H
GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/65R15 91V SL
GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/65R15 91V SL
MASSIMO OTTIMA PLUS 195/65R15,91V TL
.
	996
	R$ 397,36
	R$ 395.772,55

	14
	PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 14)
	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE - 205/60R15 91H SL
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 205/60R15 91H SL
.
	246
	R$ 618,49
	R$ 152.149,52

	15
	PNEU 195/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 15)
	FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 195/55R16 91V XL
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R16 91V XL
.
	157
	R$ 519,13
	R$ 81.502,63

	16
	PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 16)
	PIRELLI CHRONO 195/75R16C 107R
PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R 
FIRESTONE CV5000 - 195/75R16C 107/105R
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 195/75R16C 110R E
GOODYEAR CARGO MARATHON 195/75R16 110R E
MASSIMO DUREVO V1 195/75R16, 8PR 107/105 S, TL
.
	536
	R$ 753,28
	R$ 403.756,55

	17
	PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 17)
	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V
KELLY EDGE SPORT - 205/55R16 91V SL
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY AT 205/55R16 91H SL
MASSIMO OTTIMA PLUS  205/55R16 91V   TL 
.
	274
	R$ 404,88
	R$ 110.937,12

	18
	PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 18)
	FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H
.
	862
	R$ 574,03
	R$ 494.813,86

	19
	PNEU 205/45R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 19)
	GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL FP (DS)
GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL 
.
	20
	R$ 557,26
	R$ 11.145,20

	20
	PNEU 215/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 20)
	FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V
.
	102
	R$ 546,94
	R$ 55.787,88

	21
	PNEU 225/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 21)
	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF - 225/50R17 98Y XL
MASSIMO OTTIMA PLUS 225/50R17, 98W XL
.
	70
	R$ 553,46
	R$ 38.742,43

	22
	PNEU 185R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 22)
	PIRELLI CHRONO 185R14C 102R
FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 185R14C 102R D
GOODYEAR CARGO MARATHON 185R14 102R D,
COMPASAL VANMAX -185/R14, 102/100R
.
	78
	R$ 577,34
	R$ 45.032,52

	23
	PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 23)
	PIRELLI CHRONO 195/70R15C 104R
PIRELLI CARRIER 195/70R15 104R
FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 195/70R15C 104R D 
GOODYEAR CARGO MARATHON 195/70R15 104R D
.
	56
	R$ 735,26
	R$ 41.174,45

	24
	PNEU 205/60R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 24)
	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 205/60R15 91H SL
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE 205/60R15 91H SL
.
	64
	R$ 577,16
	R$ 36.938,37

	25
	PNEU 225/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 25)
	PIRELLI CHRONO 225/70R15C 112S
PIRELLI CARRIER 225/70R15 112S
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D
GOODYEAR CARGO MARATHON 225/70R15 112R D
MASSIMO DUREVO V1, 225/70R15, 112/110S, 8PR
.
	62
	R$ 807,63
	R$ 50.073,06

	26
	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 26)
	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT- 235/75R15 109S
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT- 235/75R15 109S XL
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 235/75R15 109S XL
SUNSET ALL-TERRAIN T/A EXTRA, 235/75R15,109T, TL
.
	96
	R$ 768,93
	R$ 73.817,28

	27
	PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 27)
	PIRELLI CHRONO 205/75R16C 110R
PIRELLI CARRIER 205/75R16 110R
FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R
GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 205/75R16C 113Q - E
GOODYEAR CARGO MARATHON 205/75R16 113Q E
MASSIMO DUREVO V1, 205/75R16, 8PR, 110/108R, TL
.
	440
	R$ 743,39
	R$ 327.093,49

	28
	PNEU 215/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 28)
	FIRESTONE DESTINATION 215/80R16 H/T 98H
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 215/65R16 102H XL
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE 215/65R16 102H XL
.
	232
	R$ 545,59
	R$ 126.576,88

	29
	PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 29)
	PIRELLI CHRONO 215/75R16C 113R
PIRELLI CARRIER 215/75R16 113R
.
	548
	R$ 1.560,00
	R$ 854.880,00

	30
	PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 30)
	PIRELLI CARRIER 225/65R16C 112R
FIRESTONE CV5000 -225/65R16C 112/110R
GOODYEAR G32 CARGO - 225/65R16C 112R D
GOODYEAR G32 CARGO 225/65R16 112R D
INVOVIC VAN916EL- 225/65R16C,112/110T, 8 LONAS
.
	344
	R$ 906,98
	R$ 312.001,12

	31
	PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 31)
	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T
TRACMAX XL X-PRIVILO,245/70R16, 111H, TL
.
	68
	R$ 869,95
	R$ 59.156,60

	32
	PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 32)
	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T
KELLY EDGE AT 2 - LT245/70R16 113T D
SUNSET ALL-TERRAIN T/A,245,70R16,111H, TL
.
	152
	R$ 715,51
	R$ 108.757,52

	33
	PNEU 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 33)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65R17 112T
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 265/65R17 112H SL
SUNSET ALL-TERRAIN T/A, 265/70R16, 112T, TL
.
	94
	R$ 918,17
	R$ 86.307,98

	34
	PNEU 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 34)
	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 265/70R16 112T SL
SUNSET ALL-TERRAIN T/A,265/70R16, 112T, TL
.
	80
	R$ 892,27
	R$ 71.381,60

	35
	PNEU 265/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 35)
	 
	104
	R$ 1.075,94
	R$ 111.897,46

	36
	PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 36)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S
GOODYEAR WRANGLER RT/S - LT265/75R16 123R -E
GOODYEAR WRANGLER RTS 265/75R16 123R E
.
	48
	R$ 1.444,04
	R$ 69.313,68

	37
	PNEU 215/80R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 38)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 215/80R16 107S - XL
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 215/80R16 107S XL
.
	14
	R$ 883,39
	R$ 12.367,52

	38
	PNEU 225/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 39)
	PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H XL
.
	108
	R$ 1.664,00
	R$ 179.712,00

	39
	PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 40)
	PIRELLI CHRONO 225/75R16C 118R
PIRELLI CARRIER 225/75R16 118R
FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - LT225/75R16 105R- E
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 225/75R16 115R E
GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R
TRACMAX X-PRIVILO A-S VAN SAVER ALL SEASONS 225/75R16C 121/120R
MASSIMO DUREVO V1, 225/75R16,121/120R TL
.
	443
	R$ 832,36
	R$ 368.735,48

	40
	PNEU 7.50R16 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 41)
	PIRELLI FR85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM
PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L 11MM
PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L
.
	56
	R$ 1.432,28
	R$ 80.207,40

	41
	PNEU 7.50R16 DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 42)
	PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM
PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L
.
	150
	R$ 1.451,72
	R$ 217.758,00

	42
	PNEU 225/60R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 99, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 43)
	FIRESTONE DESTINATION LE3 - 225/60R17 103H XL
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/60R17 103H- XL
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R17 103H XL
.
	72
	R$ 968,07
	R$ 69.700,68

	43
	PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 44)
	FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/65R17 106H - XL
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/65R17 106H XL
.
	118
	R$ 812,91
	R$ 95.923,62

	44
	PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 45)
	PIRELLI FG01 215/75R17.5TL 126/124K, 13,5MM
PIRELLI FG:01 - 215/75R17,5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO
GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN 2 -215/75R17.5 - 126K, SULCO 14MM
GOODYEAR ARMOR MAX, MAS GEN 2 215/75R17.5 126K, SULCO 14MM
BLACKLION BA267 MISTO LISO 215/75R17.5, 135/120L, SULCO 15MM
XBRI ROUBUSTO P1, 215/75R17.5, 126/124L, 16PR, 12,63MM
.
	784
	R$ 1.403,92
	R$ 1.100.675,89

	45
	PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 46)
	PIRELLI MC01 215/75R17.5TL 126/124M, 13MM
FIRESTONE FS558 - 215/75R17,5, 126/124L, 13,5MM
GOODYEAR REGIONAL RHS- 215/75R17.5, 126L, SULCO 13.3MM
ROADX RH621 215/75R17.5 135/133L, SULCO 12.5MM
.
	252
	R$ 1.290,57
	R$ 325.223,64

	46
	PNEU 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 47)
	PIRELLI FG:01 235/75R17.5 132/130K
GOODYEAR ARMOR MAX MSS,235/75R17,5 132/130K, 14MM LISO/MISTO
GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN 2- 235/75R17,5, 132K, SULCO 14MM
GOODYEAR REGIONAL RHS 235/75R 130L
BLACKLION BA267 MISTO LISO 235/75R17.5, 143/120L
.
	412
	R$ 2.307,01
	R$ 950.488,12

	47
	PNEU 7.00-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 9MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 48)
	ANTEO AT52 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM 
ANTEO AT52 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM 
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 7.00-16. TT, 10L, 113L, 11MM
.
	34
	R$ 778,52
	R$ 26.469,61

	48
	PNEU 7.00-16, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 49)
	ANTEO AT59 7.00 -16TT 113/112L, 10L, 14MM
ANTEO AT59 7.00 -16TT 113/112L, 10L, 14MM
GOODYEAR TITAN CT160, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 15,5MM
TITAN/GOODYEAR CT160 7.00-16 TT, 10L, 15,5MM, 113L
.
	28
	R$ 821,29
	R$ 22.996,23

	49
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 50)
	ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11MM 
ANTEO AT52 7.50-16 TT 121/120J, 12L, 11,5MM 
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM
WESTLAKE CR852 750-16LT 122/118L, 14 LONAS, SULCO 13,5 MM
.
	162
	R$ 888,01
	R$ 143.858,16

	50
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 51)
	ANTEO AT59 7.50 - 16TT 116/114L, 10L, 15MM
ANTEO A. AP22 7.50-16 TT, 12L, 121/120J, 15,5MM
GOODYEAR TITAN CT160 - 750-16, 10 LONAS, VELOC. L, SULCO 15.5MM
TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 10L, 116L, 15,5MM
.
	58
	R$ 908,26
	R$ 52.678,96

	51
	PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 52)
	ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM
ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM
GOODYEAR TITAN CT160, 7.50- 16 TT, 12LONAS, L, SULCO 15.5MM
TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 12L, 116L, 15,5MM
.
	108
	R$ 995,20
	R$ 107.481,33

	52
	PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 53)
	ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM
ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8,9.00-20TT, 14 L,.J, SULCO 12.5 MM
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 9.00-20, 14L, TT, 140J, 12,5MM
WESTLAKE CR942 900-20 TT, 14L, 145/140G, 14MM
.
	92
	R$ 1.397,42
	R$ 128.562,64

	53
	PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 54)
	ANTEO AT59, 9.00 -20TT 140/137J, 14L, 20MM
ANTEO AT59 9.00 -20TT 140/137J, 14L, 20MM
GOODYEAR CONQUISTADOR 900-20TT, 14LONAS, J, SULCO 19,5MM
TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 9.00-20 TT, 14 L, 20MM, 140J 
WESTLAKE CR946 900-20,14L, DIAGONAL, 20MM, 141/137G
.
	252
	R$ 1.500,76
	R$ 378.192,53

	54
	PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 57)
	ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM
ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 100-20TT, 16L, J, SULCO 13MM
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 10.00-20, TT, 146/143J, 13MM
.
	399
	R$ 1.828,02
	R$ 729.379,98

	55
	PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 58)
	ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM
ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM
GOODYEAR CONQUISTADOR 1000-20TT, 16L, VELOC. J, SULCO 19.5MM
TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 10.00-20, 16L, 146/143J, 20,5MM
.
	412
	R$ 1.841,85
	R$ 758.840,55

	56
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 59)
	GOODYEAR G658 10.00R20 146/143K H TT
DPLUS D841 1000R20, URBANO, RODÓVIARIO MISTO, 18L, +X60X61
.
	64
	R$ 2.101,00
	R$ 134.464,00

	57
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 60)
	PIRELLI FG:01 10.00R20 TT 146/143K, 16MM                           
SESTANTE ON-OFF MULTIAXLE 10.00R20 TT 146/143K, 16L, 15MM
FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO
GOODYEAR G386 MSS- 100R20, MISTO, 146K, SULCO 15.5MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012
DPLUS D841 1000R20, URBANO, RODOVIARIO MISTO, 18L, 15.5MM, 149/146K TT
DLUS- DPLUS D841, 1000R20, 149/146K, 11,5MM
.
	72
	R$ 2.278,34
	R$ 164.040,34

	58
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 61)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012
.
	199
	R$ 3.132,23
	R$ 623.314,27

	59
	PNEU 10.00R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 62)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012
.
	174
	R$ 2.975,79
	R$ 517.786,76

	60
	PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 63)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 25,4MM, INMETRO 000984/2012
.
	478
	R$ 3.086,91
	R$ 1.475.541,79

	61
	PNEU 11.00-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 64)
	ANTEO AT65 11.00 - 22TT,150/146J, 16L,13MM
ANTEO A.AT65 11.00-22 TT, 150/146J, 16L, 13MM
GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 1100-22TT, 16LONAS, L, 14MM
TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 11.00-20 TT, 16L, VELOCIDADE J, 13,5MM
.
	20
	R$ 1.993,81
	R$ 39.876,20

	62
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 65)
	SESTANTE STEER (S. STEE) 11.00R22TT, 150/146L, 16L, 14MM
FIRESTONE FS557 11.00R22, 16L, 152/149L, 14,6MM
GOODYEAR G658, 1100R22, 152K, 15.9MM, 16L
GOODYEAR G658 PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 15,9MM, INMETRO 001328/2012
.
	12
	R$ 2.627,01
	R$ 31.524,14

	63
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 66)
	PIRELLI FG88 11.00R22 TT 150/146K, 16L, 18MM
SESTANTE ON-OFF MULTIAXLE 11.00R22 TT, 150/146K, 16L, 16MM
FIRESTONE T819, 11.00R22, 152/149K, 16L, 15,5MM
GOODYEAR G386 MSS- 1100R22, MISTO, 151K,16.5MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 19,9MM, INMETRO 001328/2012
.
	72
	R$ 2.532,44
	R$ 182.335,39

	64
	PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 151, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 67)
	PIRELLI TG88 11.00R22 TT 150/146K, 22MM
PIRELLI TG01 11.00R22TT 151/148K, 22MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 26,2MM, INMETRO 001328/2012
.
	50
	R$ 3.000,15
	R$ 150.007,70

	65
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 68)
	PIRELLI FG88 275/80R22.5 TL, 149/146L, 16L, 18MM
GOODYEAR G386 275/80R22.5 149/146K TL, 16L
BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM
GOODYEAT G386 MSS 275/80R22.5, MISTO, 149K. 18MM
GOODYEAR ARMOR MAX, MAS PNEU 275/80 R22 149K, SULCO 19,9MM, INEMTRO 003311/2013
BLACKLION BA267 MISTO LISO 275/80R22.5, 149/120L, 18 LONAS, SULCO 18.5MM
.
	956
	R$ 2.549,35
	R$ 2.437.177,01

	66
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 69)
	SESTANTE STEER (S.STEE) 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 14MM
ANTEO PRO S, 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 12,7MM
DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM
FIRESTONE FS440 275/80R22,5 149/146L, 16L, 16,1MM
DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L
GOODYEAR COOPER WORK SERIES RHA- 275/80R22.5, RODOVIARIO, 149L
GOODYEAR KMAX EXTREME PNEU 275/80R22.5, 149J, INMETRO003311/2013
ADVANCE TYRE GL283A 275/80R22.5 149/146L, 18 LONAS
CASUMINA GS625, 275/80R22.5, 149/146M, 16PR
.
	164
	R$ 2.305,95
	R$ 378.176,21

	67
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 70)
	PIRELLI TG88 275/80R22,5 TL 149/146L, 16L, 19MM
BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD - 275/80R22.5, MISTO, 149K, 25.4MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22.5 149K, SULCO 25,4MM, INMETRO 003311/2013
DPLUS D941 275/80R22.5 149/146L 16PR/TL SULCO 22MM
. 
	616
	R$ 2.780,72
	R$ 1.712.926,26

	68
	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22.5 149K, SULCO 25,4MM, INMETRO 003311/2013
.
	891
	R$ 2.925,58
	R$ 2.606.691,78

	69
	PNEU 11L15 PARA IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 72)
	ANTEO AI45, 11L15, TL, 12L, 9MM
TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM 
PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM
GOODYEAR/ TITAN LABORER 11L15 SL, TL, 12LONAS, AB, 12MM
TITAN/GOODYEAR FARM UTILITY 11L-15SL TL, 12L, VEL. A8, 8,5MM
ATF TYRES I1 AT4105, 11L15 12 LONAS, TL, 121B
SUPERGUIDER QH641, 11L15,12PR
.
	50
	R$ 1.245,00
	R$ 62.250,00

	70
	PNEU 11L16 IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS (CIMAU 73)
	PIRELLI CT85, 11L16, TL, 12L, 14MM
PIRELLI CT85 11L16 TL, 12L, 14MM
GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS (OU 12), AB, 12MM
GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS (OU 12), AB, 12MM
ATF TYRES I1 AT4105, 11L16 10 LONAS, TL,119B
.
	12
	R$ 1.359,05
	R$ 16.308,60

	71
	PNEU 7.50-16 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 2 OU 3 RAIAS, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 74)
	ANTEO AF500, 7.50-16 TT, 8L
GOODYEAR/TITAN RIB TRACTOR 750-16 TT, 8 LONAS
TITAN/GOODYEAR FSE-TF PNEU 7.50-16 3 RAIS, 8 LONAS
SUPERGUIDER QH621,750-16, 8PR
.
	12
	R$ 899,67
	R$ 10.796,04

	72
	PNEU 10-16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 75)
	PIRELLI PN16, SS1, 10-16,5, 10L, 17MM
PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18,5 MM
TITAN HD 2000, 10-16.5, 10 LONAS, A2, 16,5MM
TITAN/GOODYEAR IT323 10-16.5NHS, TL, 10L, A2, 19,5MM
SUPERGUIDER SKS-8, 10.16.5,10PR
.
	52
	R$ 1.504,32
	R$ 78.224,64

	73
	PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 76)
	PIRELLI PN16, 12-16,5, 10L, 18,5MM
PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM
TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM
TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM
ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2
SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L, TL
.
	62
	R$ 1.470,31
	R$ 91.159,12

	74
	PNEU 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 77)
	PIRELLI PN16, 12-16,5, 10L, 18,5MM
PIRELLI PN16 12-16,5, 10L, 17MM
TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM
TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM
ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2
SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L, TL
.
	120
	R$ 1.456,91
	R$ 174.829,20

	75
	PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 78)
	GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124J, 12MM
GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM
GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM
.
	204
	R$ 1.150,79
	R$ 234.760,14

	76
	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 79)
	TITAN IT323 14-17,5 NHS TL, 22,5MM, 14L
GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO
GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO
SUPERGUIDER SKS-1,14-17.5, 14L, TL
.
	82
	R$ 3.729,16
	R$ 305.790,92

	77
	PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 80)
	TITAN SURE GRIP LUG, TL 12,5/80-18, 14L, 24,5MM  
TITAN CONTRACTOR II 12,5/80-18, 14L, 24,5 SULCO
TITAN SURE GRIP LUG, TL 12,5/80-18, 14L, 24,5MM
.  
	427
	R$ 2.784,69
	R$ 1.189.061,78

	78
	PNEU 13.00-24 COMPACTADOR LISO COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 81)
	FIRESTONE COMPACTADOR -C1, L-5 LOADER, 13.00-24, 8L
.
	6
	R$ 5.957,46
	R$ 35.744,76

	79
	PNEU 13.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 82)
	PIRELLI PN14, 13.00-24, 10L, 24MM,
GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM
GOODYEAR SGG2A (G2) 12/14 LONAS, 
TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL OU TT, 12L, A8, 25MM
.
	63
	R$ 3.810,16
	R$ 240.040,24

	80
	PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 83)
	PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM
BRIDGESTONE G2 OTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM
GOODYEAR SG2B 1400R24 ,26MM
TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM
.
	88
	R$ 8.951,22
	R$ 787.707,58

	81
	PNEU 14.00R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 84)
	PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM, 16L, DESENHO V
BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM
GOODYEAR SG2B14.00R24 G2L2 26MM,16L
TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM
.
	92
	R$ 8.305,00
	R$ 764.060,00

	82
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 85)
	PIRELLI PN14, 14.00, 12L, 25,4MM
GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM
GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS
TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, A8, 24,5MM, 12L
REDLION G2/L2 PNEUS OTR 1400-24, 12 LONAS, SULCO DE 26MM
SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
.
	50
	R$ 3.611,04
	R$ 180.552,00

	83
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 86)
	PIRELLI PN14, 14.00, 16L, 25,4MM, DESENHO V
GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM
GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS
TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, A8, 24,5 OU 25MM, 16L
REDLION G2/L2, PNEU OTR 1400-24, 16L, 26MM 
SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
.
	222
	R$ 4.742,62
	R$ 1.052.860,53

	84
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 87)
	PIRELLI RM95, E3, CONVENCIONAL, 14.00-24, 20L, 25,4MM
PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 20L, 25,4MM
RED LION E3/L3 PNEU OTR 1400-24 20L, 30MM
SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 20L
.
	66
	R$ 8.903,11
	R$ 587.604,93

	85
	PNEU 14.00-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 88)
	PIRELLI RM95, E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM
PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM
RED LION E3/L3 PNEU OTR, 1400-24 24L, 30MM
SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 24L
.
	111
	R$ 9.242,09
	R$ 1.025.871,99

	86
	PNEU 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 89)
	PIRELLI TM95, R1, 12.4-24, 10L, 36MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 12.4-24TT, 12 LONAS, SULCO 35MM
TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC 12.4-24 TL, 10L, 35MM
ATF TYRES AT1360 12.4-24, 12 LONAS, TT/TL, 124/A8
.
	100
	R$ 2.806,56
	R$ 280.656,20

	87
	PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 90)
	PIRELLI TM95, R1, 14.9-24, 8L, 38MM
ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-24 TT, 8L, 38,6MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM
GOODYEAR SUPREME TFC 14.9-24 TL, 8TONAS, 38MM
TITAN/GOODYEAR DINA TORQUE II
ATF TYRES AT1360 14.9-24, 8 LONAS, TT/TL, 124/A8
SUPERGUIDER QH611, 14.9-24, 8L TT
.
	104
	R$ 3.182,60
	R$ 330.990,75

	88
	PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 91)
	PIRELLI PN12, G2/L2, 19.5L-24 TL, 12L, 30,5MM
FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM
GOODYEAR/TITAN IT525 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM
GOODYEAR/TITAN IT525 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM
SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 12L TL
.
	210
	R$ 4.968,66
	R$ 1.043.418,18

	89
	PNEU 16.00-25 PARA PÁ CARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 93)
	PIRELLI RM95, E3, 16.00-25 TL, 28L, 33MM
BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM
TITAN E4RT 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM
TITAN E4RT 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM
.
	6
	R$ 18.570,94
	R$ 111.425,64

	90
	PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 94)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 12L, 25,4MM
GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 16L, TL
BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM
GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 12LONAS
TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 12L, 25MM
RAD LION G2/L2, 17.5-25, 16L, 26MM
SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
.
	162
	R$ 5.222,21
	R$ 845.997,79

	91
	PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 95)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM
GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 4S, 12L, TL
BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17,5-25, 16L, 24,9MM
GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 16LONAS
TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 16L, 25MM
RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM
SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
.
	264
	R$ 5.264,95
	R$ 1.389.946,80

	92
	PNEU 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 96)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM
TITAN/GOODYEAR MXL PNEU 17.5 R25 L3
SUPERGUIDER QH808 - 17.5R25 G2, 16PR TL
SOLID ROCK G2/L2- 17.5R25 16L
.
	92
	R$ 8.113,00
	R$ 746.396,00

	93
	PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 97)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS
.
	206
	R$ 8.303,25
	R$ 1.710.469,50

	94
	PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 98)
	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+
FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM
GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM
TITAN/GOODYEAR MXL L3 PNEU 17.5-25 SULCO 33MM
.
	114
	R$ 9.269,06
	R$ 1.056.673,13

	95
	PNEU 20.5-25 L3, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 99)
	PIRELLI RM99, L3, 20.5-25 TL, 16L, 30,5MM
BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM
TITAN/GOODYEAR EARTHMOVER TRACTION E2 PNEU 20.5-25 16 LONAS
ALWAYS RUN E3/L3W1, 20.5-25L3, 16 LONAS 
SOLID ROCCK E3/L3 20L
.
	18
	R$ 9.038,53
	R$ 162.693,54

	96
	PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 100)
	PIRELLI TM95, 14.9-26, R1, 12L, 38MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II14.9-26TT, 12LONAS, 37,5MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II HD PNEU 14.9-26 12 LONAS
ATF TYRES AT1360 14.9-26, 12 LONAS, TT/TL, 132/A8
.
	42
	R$ 3.730,71
	R$ 156.689,90

	97
	PNEU 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 101)
	PIRELLI MB39, R1, 23.1-26 TL, 12L, 41MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, 12L, 23.1-26, TL, 42MM
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-26TL, 12 LONAS, 41,5MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-26 12 LONAS
ATF TYRES AT1360 23.1-26R1, 12 LONAS, TT/TL,149/A8
.
	71
	R$ 8.447,93
	R$ 599.802,89

	98
	PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 102)
	ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-28, 8L, 38MM
PIRELLI TM95 14.9-28, 8L, 38MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-28TT, 8LONAS, 37 MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 14.9-28 8 LONAS
ATF TYRES AT1360 14.9-28, 8 LONAS, TT/TL,126/A8
SUPERGUIDER QH612- 14.9-28, 8RP, TT
.
	12
	R$ 3.172,65
	R$ 38.071,80

	99
	PNEU 16.9-28 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 103)
	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM
GOODYEAR/TITAN SURE GRIP
HAULAGE 16.9-28 TL, 12 LONAS, 27MM
TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC PNEU 16.9-28 12 LONAS
SUPERGUIDER QH 601- 16.9-28, 12PR TL
.
	114
	R$ 5.062,00
	R$ 577.068,00

	100
	PNEU 16.9-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 104)
	PIRELLI TM95, R1, 16.9-30, 8L, 39MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, R-1, TL, 10L, 39MM 
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II16.9-30 TT, 8,38MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 16.9-30 8 LONAS
SUPERGUIDER QH611, 16.9-30, 10L, TT
.
	10
	R$ 5.505,29
	R$ 55.052,90

	101
	PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 105)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-34, 12L, 40MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23° R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 18.4-34TT, 12LONAS, 38MM
TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-34 12 LONAS
SUPERGUIDER QH611, 18.4-34,12L TT/TL
.
	92
	R$ 5.321,99
	R$ 489.622,62

	102
	PNEU 18/9.50, 4 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 107)
	 
	4
	R$ 294,19
	R$ 1.176,74

	103
	PNEU 225/75R16, DIAMETRO TOTAL 743.9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 – 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R – 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA, CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 108)
	FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIÂMETRO, 
GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R, 12 LONAS 
TRACMAX X-PRIVILO A/S VAN SAVER ALL, 
SEASONS 22/75R16, 121/120R, 744 DIÂMETRO  
MASSIMO DUREVO V1- 225/75R16, 121/120R 10L
.
	282
	R$ 858,96
	R$ 242.226,02

	104
	PNEU 14.00 - 24, 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA, COM LARGURA NA BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 33 CM, GARRA LARGA DE 7 CM DE LARGURA E 3 CM DE PROFUNDIDADE PARA USO COM CAMARA, DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (MESES) DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 109)
	PIRELLI PN14, G2/L2, 14.00, 16L, 25,4MM, TT
BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM
GOODYEAR SGG 2A, 1400-24, 16 LONAS, LARGURA 37CM, 24MM,
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 14.00-24 16 LONAS 
MAGGION G2/L2 LAVORATORE 1400-24, H16 LONAS, LARGURA 37.2
.
	126
	R$ 4.073,44
	R$ 513.253,44

	105
	PNEU 14.00-24 PARA MOTONIVELADORA, COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIAMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE  5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 110)
	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM
PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM
ALWAYS RUN E3/L3W1 1400-24, 28 LONAS, CARGA 5600/10000, DIÂMETRO 1370MM, SULCO 26 MM, LARGURA 375MM, VELOCIDADE 65KM/H
.
	50
	R$ 10.595,38
	R$ 529.769,00

	106
	PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO. (CIMAU 111)
	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM
BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM
GOODYEAR AGL 2A,17.5-25 L2, 16 LONAS,25MM
TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS
RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM
SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25, HS104, 16L
SUPERGUIDER QH808 16PR TL
.
	108
	R$ 5.041,42
	R$ 544.473,14

	107
	PNEU PARA MOTOCICLETA 110/90 – 17 TRASEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 112)
	 
	12
	R$ 209,38
	R$ 2.512,50

	108
	PNEU PARA MOTOCICLETA 90/90 – 19 DIANTEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 113)
	 
	8
	R$ 264,67
	R$ 2.117,34

	109
	PNEU 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 114)
	ANTEO AI45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1
ANTEO AI45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1
TITAN/GOODYEAR MAQUINAS AGRÍCOLAS PNEU 7.50-16 AGRÍCOLA, 10 LONAS
MAGGION IMPLEMENTO 7.50R16, 12 LONAS, CARGA 1360, VELOCIDADE 40, I1
SUPERGIDER QH641- 7.50R16, 10PR TT/TL
.
	110
	R$ 986,66
	R$ 108.532,33

	110
	PNEU 6.50-16 MODELO MILITAR PARA PLANTADEIRA, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 115)
	ANTEO AT06, 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 12,5MM 
ANTEO A.AT06 6.50-16 TT, 10L, 108/107L, 12,5MM
TITAN/GOODYEAR ALL SERVICE PNEU 6.50-16 10 LONAS
.
	52
	R$ 718,47
	R$ 37.360,44

	111
	PNEU 215/60-17 RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 116)
	BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H
GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - 215/60R17, 96H SL
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/60R17 96H SL, INMETRO001310/2012
.
	36
	R$ 655,97
	R$ 23.614,92

	112
	PNEU 225/55 R18, (JEEP COMPASS) PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 117)
	BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT - 225/55R18, 98V
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 225/55R18 102V XL, INMETRO 001312/2012
.
	26
	R$ 726,13
	R$ 18.879,32

	113
	PNEU 225/50 R17, (JETTA), PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 118)
	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V
GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 225/50R17, 94V, SL 
GOODYEAR EAGLE F1 PNEU 225/50R17 98Y XL, INMETRO 003001/2013
MASSIMO OTTIMA PLUS- 225/50R17 98W XL
.
	6
	R$ 496,37
	R$ 2.978,23

	114
	PNEU 295/80R22.5 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE M, ÍNDICE DE CARGA 148, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 119)
	SESTANTE STEER (S. STEE) 295/80R22,5 TL, 152/148M, 18L, 14MM
FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M
GOODYEAR FUEL MAX LHS 295/80R22, 149M 
GOODYEAR KMAX S GEN 2 PNEU 295/80 R22 148L, INMETRO001644/2012
.
	100
	R$ 2.256,74
	R$ 225.674,20

	115
	PNEU 295/80R22.5 DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE 146/149M, ÍNDICE DE CARGA 3550/3150, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 120)
	SESTANTE TRACTION (S. TRAC) 295/80R22,5 TL, 152/148M, 18L, 16,5MM
BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L
GOODYEAR KMAX D TRACTION PNEU 295/80R22 148/152L, INDICE DE
CARGA 3550/3150, INMETRO 001644/2012
DPLUS D721, 295/80R22.5, 18L 152/149M, 14MM
.
	218
	R$ 2.767,06
	R$ 603.219,63

	116
	PNEU 6.50-16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA: 98/97 (750 / 730 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), LISO 06 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 121)
	ANTEO AT52 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 10MM
ANTEO A.AT52 6.50-16 TT 108/107L, 10L, 10MM
GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8- 650-16 TT, L, 750/730KG, 6LONAS
GOODYEAR PAPALEGUAS G8 PNEU 6.50-16 98/97L (750/70KG), 6 LONAS, INMETRO 04P-0607.03-01
.
	22
	R$ 618,02
	R$ 13.596,33

	117
	PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAU 122)
	FIRESTONE FS558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM
GOODYEAR REGIONAL RHD - 215/75R17.5, 126L, REGIONAL, 14.9 MM
GOODYEAR REGIONAL RHD PNEU 215/75R17 126L, SULCO 14,9MM, INMETRO 008807/2014
ROADX RT785 215/75R17.5, 16 LONAS, SULCO 15MM, 135/133L
.
	334
	R$ 1.457,26
	R$ 486.724,17

	118
	PNEU 23.5-25 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 177 (7.300 KG), GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  (CIMAU 123)
	PIRELLI RM99, L3, 23.5-25 TL, 20L, 33MM, CARGA MÁX 10.900
FIRESTONE SRG BL LOADER DOZER L-3 23.5-25, 20L, 32,8MM
GOODYEAR HRL D/L 3A 23.5-25,20L, 10.900KG
SOLID ROCK E2/L3- 25.5-25, 20L 7300/10900
.
	20
	R$ 16.175,50
	R$ 323.510,00

	119
	PNEU 205/55R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 126)
	BRIDGESTONE TURANZA T005 91V
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY HT - 205/55R17,91V SL
GOODYEAR WRANGLER TERRITORY PNEU 205/55R17 91V, INMETRO001313/2013
.
	148
	R$ 646,64
	R$ 95.703,09

	120
	PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 127)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-30, 12L, 40MM
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° 18.4-30, R-1, TT, 12L, 38MM
GOODYEAR SUPREME TFC 18.4-30TT, 12LONAS, 38MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II HD PNEU 18.4-30 12 LONAS
SUPERGUIDER QH611 18.4-30, 12PR TT/TL
.
	76
	R$ 4.958,45
	R$ 376.842,20

	121
	PNEU 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 128)
	PIRELLI TM95, R1, 18.4-30, 10L, 40MM
ANTEO VANTAGE 18.4-30 TT, 10L
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION II 23° R-1, TL, 10L, 38MM
GOODYEAR SUPREME TFC 18.4-34TT, 10LONAS, 38MM
TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-30 10 LONAS
SUPERGUIDER QH611 18.4-30, 12PR TT/TL
.
	16
	R$ 4.611,71
	R$ 73.787,33

	122
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 17 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 129)
	PIRELLI FG88 295/80R22,5 TL, 152/148L, 18L, 18,5MM 
FIRESTONE T819 295/80R22.5 152/148K, 16L, 17,5MM
GOODYEAR KELLY MSA II 295/80R22,5, MISTO, 152K, 17,5MM
GOODYEAR ARMOR MAX, MAS GEN 2 PNEU 295/80 R22 152K, SULCO 19,9MM, INMETRO 001644/2012
DPLUS D851, 295/80R22,5, MISTO, 18L 152/149L, 18MM
.
	150
	R$ 2.913,57
	R$ 437.036,00

	123
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 130)
	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 295/80R22.5 173/169K 26,2MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD 295/80R22.5 173/169K 26,2MM
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 295/80R22 152K, SULCO 26,2MM, INMETRO 001644/2012
.
	236
	R$ 3.190,68
	R$ 753.000,95

	124
	PNEU 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 20,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 131)
	PIRELLI TG88 295/80R22,5 TL, 152/148L, 18L, 20,5MM
PIRELLI G02 ON-OFF PRO DRIVE 295/80R22,5 TL, 152/148L, 22MM
BRIDGESTONE L325 295/80R22.5 152/148G, 25MM, 16L
GOODYEAR KELLY MSD II, 295/80R22.5, 16L, 152/148K
GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 295/80R22 152K, SULCO 26,2MM, INMETRO 001644/2012
DPLUS D941 295/80R22,5, MISTO, 18L 22MM, 152/149L
.
	102
	R$ 2.975,90
	R$ 303.541,97

	125
	PNEU 205/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 132)
	FIRESTONE F-700+ 205/50R17 93V XL
GOODYEAR EAGLE TOURING - 205/50R17,89V SL
GOODYEAR EAGLE TOURING PNEU 205/50R17 89V SL, INMETRO 001315/2012
.
	96
	R$ 735,86
	R$ 70.642,56

	126
	PNEU 215/55R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 133)
	BRIDGESTONE TURANZA T005 215/55R17 94V
GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - 215/55R17, 94V, 7MM
GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/55R17 94V SL, INMETRO 001313/2013
.
	50
	R$ 779,96
	R$ 38.997,83

	127
	PNEU 245/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 134)
	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT LT245/75R16 114S
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - LT245/75R16, 114S, 11,9MM
GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT PNEU 245/75R16 114S, INMETRO 000982/2012
.
	20
	R$ 1.247,05
	R$ 24.940,93

	128
	PNEU 195/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 135)
	BRIDGESTONE ECOPIA EP150 195/60R16 89H
GOODYEAR EAGLE TOURING - 195/60R16, 89H SL, 7,6MM
GOODYEAR EAGLE TOURING PNEU 195/60R16 89H, INMETRO 001310/2012
.
	72
	R$ 689,73
	R$ 49.660,32

	129
	PNEU 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 137)
	PIRELLI TM95, R1, 23.1-30, 12L, 43MM,
FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23°, 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-30 R1- TT, 12L, 41,5MM
TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-30 12 LONAS
.
	60
	R$ 8.121,71
	R$ 487.302,60

	130
	PNEU 23.5R25 L3 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 195, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 138)
	PIRELLI RM100, L3+, 23.5R25 TL,42MM, CARGA 195
FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM
TITAN MXL 23.5R25 L3 TL, 195B, 41MM
TITAN/GOODYEAR MXL E3 PNEU 23.5R25 L3, ÍNDICE DE CARGA 195
.
	22
	R$ 17.363,00
	R$ 381.986,00

	131
	PNEU 225/60R18, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 139)
	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H 
GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H 
.
	30
	R$ 977,45
	R$ 29.323,50

	132
	PNEU 5.60-15, PARA PLANTADEIRA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 140)
	MAGGION MILITAR 5.60-15, 04 LONAS
TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS
TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS
.
	16
	R$ 325,95
	R$ 5.215,12

	133
	PNEU 175/60R14, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 141)
	 
	24
	R$ 243,16
	R$ 5.835,92

	134
	PNEU 16.0/70-20, CONVENCIONAL, PARA COLHEITADEIRA/SILAGEM, PNEU TRASEIRO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 30MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 142)
	GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM
GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM
.
	8
	R$ 5.532,38
	R$ 44.259,07

	135
	PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 143)
	PIRELLI TM95 14.9-24, 12LONAS, R-1, 38MM DE SULCO 
GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-24 TT 12 LONAS, SULCO 36,5MM
GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II HD R-1, TT, 12LONAS, SULCO 37,5MM
.
	20
	R$ 4.031,77
	R$ 80.635,33


ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o Pregão Eletrônico 08/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, e declarando conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

	1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

	NOME DA EMPRESA: *

	CNPJ:*
	INSC. ESTADUAL:*

	ENDEREÇO:*

	TELEFONE:*

	E-MAIL:*

	2. DADOS DO REPRESENTANTE – RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DAS ATAS (O REPRESENTANTE DEVERÁ TER CERTIFICADO DIGITAL VISTO QUE A ASSINATURA É VIA SISTEMA)

	NOME COMPLETO:*

	CARGO OU FUNÇÃO:*

	RG: *
	CPF:*

	TELEFONE:*
	E-MAIL:*

	3. DADOS BANCÁRIOS:

	BANCO:*
	N° DA AGÊNCIA:*

	Nº DA CONTA CORRENTE:*

	NOME DA CONTA CORRENTE:*

	CHAVE PIX:

	4. DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA (ESSA PESSOA SERÁ RESPONSÁVEL POR ACESSAR O SISTEMA, VERIFICAR SE HÁ PEDIDOS, CONFIRMAR FORNECIMENTO, ANEXAR NOTAS FISCAIS E DEMAIS ATOS)

	NOME COMPLETO:*

	CPF:*

	E-MAIL:*

	TELEFONE:*


*dados obrigatórios
INFORMAR OS E-MAILS QUE RECEBERÃO OS EMPENHOS.
5. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de início da sessão pública do Pregão.

	ITEM
	QUANT. 
	DESCRIÇÃO
	MARCA/MODELO
	VALOR

UNIT. R$
	VALOR

TOTAL R$

	1
	XX
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	

	3
	XX
	
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Data, local
Assinatura do representante legal


